# setup for Neopixel
SERVO9_FUNCTION 120
NTF_LED_TYPES 257
NTF_LED_LEN 1

# set up Sbus-in
SERIAL7_PROTOCOL 23
SERIAL7_BAUDRATE 115
SERIAL7_OPTIONS 3

# set up ExpressLRS (ELRS)
SERIAL1_PROTOCOL 23
SERIAL1_BAUDRATE 115
RSSI_TYPE 3


