# setup for LEDs on chan5
SERVO5_FUNCTION 120
NTF_LED_TYPES 257
SERIAL3_BAUD 115
# default Serial1 to FrSky telemetry
SERIAL1_PROTOCOL 10
SERIAL1_OPTIONS 7
# batt monitor defaults
BATT_VOLT_SCALE 10.9
BATT_CURR_SCALE 28.5
