# setup the heater temperature to 45 degree
BRD_HEAT_TARG 45

# setup serial2 port defaults for ESP8266
SERIAL2_BAUD 921600

# setup the parameter for the ADC power module
BATT_MONITOR 4
BATT_VOLT_PIN 16
BATT_CURR_PIN 17
BATT_VOLT_MULT 20.000
BATT_AMP_PERVLT 17.000
BATT2_VOLT_PIN 10
BATT2_CURR_PIN 11
BATT2_VOLT_MULT 20.000
BATT2_AMP_PERVLT 17.000

# setup the parameter for the two Relays GPIO others for reserve
RELAY_PIN 1
RELAY_PIN2 2
