# Config file for serproxy
# See serproxy's README file for documentation

# Transform newlines coming from the serial port into nils
# true (e.g. if using Flash) or false
newlines_to_nils=true

# Comm ports used
comm_ports=1,2,3,4

# Default settings
comm_baud=19200
comm_databits=8
comm_stopbits=1
comm_parity=none

# Idle time out in seconds
timeout=300

# Port 1 settings (ttyS0)
net_port1=5331

# Port 2 settings (ttyS1)
net_port2=5332

# Port 3 settings (ttyS2)
net_port3=5333

# Port 4 settings (ttyS3)
net_port4=5334

