ARSPD_PIN 1
ARSPD_BUS 2
EK2_ENABLE      1
FRAME_TYPE	0
FS_THR_ENABLE   1
BATT_MONITOR    4
COMPASS_OFS_X   5
COMPASS_OFS_Y   13
COMPASS_OFS_Z   -18
COMPASS_OFS2_X   5
COMPASS_OFS2_Y   13
COMPASS_OFS2_Z   -18
COMPASS_OFS3_X   5
COMPASS_OFS3_Y   13
COMPASS_OFS3_Z   -18
FRAME_CLASS     1
RC1_MAX         2000
RC1_MIN         1000
RC1_TRIM        1500
RC2_MAX         2000
RC2_MIN         1000
RC2_TRIM        1500
RC3_MAX         2000
RC3_MIN         1000
RC3_TRIM        1500
RC4_MAX         2000
RC4_MIN         1000
RC4_TRIM        1500
RC5_MAX         2000
RC5_MIN         1000
RC5_TRIM        1500
RC6_MAX         2000
RC6_MIN         1000
RC6_TRIM        1500
RC7_MAX         2000
RC7_MIN         1000
RC7_TRIM        1500
RC8_MAX         2000
RC8_MIN         1000
RC8_TRIM        1500

# setting servo functions for the four fins
SERVO1_FUNCTION 33
SERVO2_FUNCTION 34
SERVO3_FUNCTION 35
SERVO4_FUNCTION 36

FLTMODE1         0
FLTMODE2         1
FLTMODE3         2
FLTMODE4         3
FLTMODE5         1
FLTMODE6         1

SIM_BARO_RND    0

# we need small INS_ACC offsets so INS is recognised as being calibrated
INS_ACCOFFS_X   0.001
INS_ACCOFFS_Y   0.001
INS_ACCOFFS_Z   0.001
INS_ACCSCAL_X   1.001
INS_ACCSCAL_Y   1.001
INS_ACCSCAL_Z   1.001
INS_ACC2OFFS_X   0.001
INS_ACC2OFFS_Y   0.001
INS_ACC2OFFS_Z   0.001
INS_ACC2SCAL_X   1.001
INS_ACC2SCAL_Y   1.001
INS_ACC2SCAL_Z   1.001
INS_ACC3OFFS_X   0.000
INS_ACC3OFFS_Y   0.000
INS_ACC3OFFS_Z   0.000
INS_ACC3SCAL_X   1.000
INS_ACC3SCAL_Y   1.000
INS_ACC3SCAL_Z   1.000

ARMING_RUDDER 0
GCS_PID_MASK 255

# default PID params for position and velocity-controlled modes
MAX_POS_XY       0.3
MAX_POS_YAW      0.3
MAX_POS_Z        0.15
MAX_VEL_XY       0.4
MAX_VEL_YAW      0.5
MAX_VEL_Z        0.2

VELXY_D          0.0
VELXY_FF         0.0
VELXY_FLTD       3.0
VELXY_FLTE       3.0
VELXY_I          1.5
VELXY_IMAX       5.0
VELXY_P          5.0
VELYAW_D         0.0
VELYAW_FF        0.0
VELYAW_FLTD      3.0
VELYAW_FLTE      3.0
VELYAW_I         0.8
VELYAW_IMAX      5.0
VELYAW_P         15.0
VELZ_D           0.0
VELZ_FF          0.0
VELZ_FLTD        3.0
VELZ_FLTE        3.0
VELZ_I           1.0
VELZ_IMAX        2.0
VELZ_P           15.0

POSXY_D          0.0
POSXY_FF         0.0
POSXY_FLTD       3.0
POSXY_FLTE       3.0
POSXY_I          0.05
POSXY_IMAX       0.1
POSXY_P          1.0
POSYAW_D         0.0
POSYAW_FF        0.0
POSYAW_FLTD      3.0
POSYAW_FLTE      3.0
POSYAW_FLTT      3.0
POSYAW_I         0.1
POSYAW_IMAX      1.0
POSYAW_P         1.0
POSYAW_SMAX      0.0
POSZ_D           0.0
POSZ_FF          0.0
POSZ_FLTD        3.0
POSZ_FLTE        3.0
POSZ_I           0.0
POSZ_IMAX        0.0
POSZ_P           0.7
